1. Bebek banyosu malzeme seti



* Bebek yıkama eğitimine müsait olmalıdır.
* PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.
* Boyutları en; 80 cm. boy; 50 cm. yükseklik 25 cm olmalıdır.
* Kenarında sabun koyma platformu bulunmalıdır.
* Küvetin kenarlarından bağlanarak/ takılarak bebeğin konulabileceği yıkama

filesi ile birlikte sunulmalıdır.

* Setin içerisinde bebek yıkama süngeri ve lifi verilmelidir.
* 1,5 lt hacminde saplı yıkama maşrapası ile birlikte en az 15 lt. hacminde

ve taşıma saplı su kovası ile birlikte sunulmalıdır.

1. Bebek hastane çıkış seti



* Sempatik görünümlü ve konforlu tasarıma sahip olmalıdır.
* Ürünlerde kullanılan baskı, nakış ve aksesuarlar bebekler için özel üretilmiş olmalıdır.
* Ürünlerinde bebekleri için sağlığa zararlı materyaller kullanılmamış olmalıdır.
* %100 pamuktan üretilmiş olmalı. 30 derece sıcaklıkta yıkama ile zarar görmemelidir.
* İçeriğinde, zıbın, alt giysi üst giysi, şapka, eldiven çorap, önlük, pamuklu battaniye ağız temizlik bezi bulunmalıdır. Kız bebek (pembe) ve erkek bebek (mavi) için bir çift halinde sunulmalıdır.

1. **Bebek Taşıma seti**

Bebeklerin taşınması için geliştirilmiş set halinde sunulmalıdır.

Setim içinde;

bebek malzeme çantası

Port bebe,

bebek taşıma şalı,

bebek taşıma kangurusu bulunmalıdır.

1. **Gebe okulu Ölçüm ve tartım ekipmanları**

Bebek boy ölçme cetveli (infantometre )



* Bebeklerin boylarını ölçeme için geliştirilmiş olmalıdır.
* 80 cm uzurluğunda olmalıdır.
* Başı sabit, ölçüm skalasında serbet olan bir ölçme düzeneği bulunmalıdır.
* Bebeğin boyunu santimetrik olarak ölçebilmelidir.
* Ahşap malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

Bebek terazisi



* Hassasiyeti 0.01 kg. olmalıdır.
* Terazinin dijital göstergesi rakamsal olmalıdır.
* Terazinin bebek koyma bölmesi ayarlanabilir yapıda olmalıdır.
* Terazi ful elektronik, mikro proses kontrollü olmalıdır.
* Terazideki tartım sonucu bebek

hareketi ile değişmemelidir.

* Terazi 9 V Pille çalışmalıdır.
* Terazinin ekranı LCD tipte olmalıdır.

Boyölçerli terazi (Yetişkin için)



* İnsanda antropometrik boy ve ağırlık ölçüm amaçlı üretilmiş olmalıdır.
* Gerektiğinde taşınabiliecek tipte olmalıdır.
* Digital ekranı bulunmalıdır.
* Kg. cinsinden değerleri digital ekranda göstermelidir.
* Maksimum ölçüm ağırlığı 180 kg. olmalıdır.
* Minimum Ölçüm ağırlığı 10 gr. olmalıdır.
* Boy ölçme düzeneği bulunmalıdır.