1. **KADIN KALÇA KEMİĞİ ve FETÜS BAŞI İSKELET MAKETİ 127**

* Bir plaka üzerine monte edilmiş kadın pelvisi ve yenidoğan fetüs başının pubik boşluktan çıkışını simüle eden bir düzenleme olmalıdır.
* Pelvis ve fetüs başı normal büyüklükte olmalıdır.
* Fetüs baş iskeleti bir pozisyon verilebilir bir bağlantı ile plakaya bağlı olmalıdır.
* PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.
* Taşıma ve koruma çantası içinde sunulmalıdır.

